Caratterizzazione Analitica del Sito Marino di Bagnoli

L. Campanella, G. Visco, L. Ribezzi, R. Grossi
Dipartimento di Chimica Università “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Il golfo di Bagnoli è un'area di grande interesse culturale e scientifico. Il progetto e la realizzazione, in questo luogo, di “La Città della Scienza” ne è una conferma. Il golfo è destinato a crescere nelle sue finalità turistiche: perché ciò avvenga è necessario garantirne la qualità ambientale e quindi  appurare preliminarmente che le concentrazioni dei vari inquinanti nell'acqua marina e nell'immediato entroterra, accumulatisi a causa dei precedenti insediamenti industriali, rientrino nei limiti stabiliti dalle normative CEE e italiane.
L'obiettivo di questo studio, è quello di fornire un quadro preliminare, ma rappresentativo, dell'eventuale presenza d’inquinanti nelle acque marine del Golfo di Bagnoli; sono stati perciò ricercati e determinati gli inquinanti reputati più pericolosi per l'uomo e l'ambiente marino, sia esso animale e/o vegetale: PCB, pesticidi, IPA e metalli pesanti (Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg). Sono state, inoltre, effettuate analisi preliminari per la determinazione del pH e dei solidi sospesi (TSS 105ºC, TSS 180ºC, VSS).
La tossicità dell'acqua nei vari siti di prelievo è stata valutata mediante test respirometrico con l'alga “Spirulina subsalsa”, usando come trasduttore l'elettrodo di Clark.
Le tecniche utilizzate consentono di utilizzare minime quantità di soluzione campione da utilizzare, rendendo così possibile effettuare prove diverse su di uno stesso campione.
Per quanto riguarda i pesticidi e i policlorobifenili, prima dell'analisi, è stata eseguita un'estrazione, operando con cartucce (C18 e CN rispettivamente per pesticidi e PCB). La soluzione estratta è stata poi concentrata ed analizzata mediante gascromatografia non ottenendo alcun segnale, ad indizio di una presenza dei suddetti inquinanti a concentrazioni al di sotto del limite minimo di rivelabilità del metodo.
Gli IPA, dopo estrazione con diclorometano, sono stati analizzati mediante cromatografia su strato sottile e gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa. In nessuno dei campioni analizzati, tranne uno, sono state trovate concentrazioni di IPA corrispondenti a segnali significativi dello spettrometro di massa. Tenuto conto dell'estrema facilità di questo tipo di inquinanti ad assorbirsi sui sedimenti, il ritrovamento di tali composti in un solo sito può essere dovuto ad occasionali perturbazioni meccaniche locali del sedimento.
I risultati ottenuti per i metalli pesanti mostrano che la resina XAD-4 resa ionica con l'attivazione da parte del ditiocarbammato (APDC) ha una buona efficacia per la preconcentrazione e separazione degli ioni dei metalli (anche in tracce) da soluzioni saline (acqua marina artificiale e naturale) e acque naturali. I risultati ottenuti rivelano che il metodo proposto ha una buona accuratezza. In media i valori di concentrazione dei metalli presi in esame risulta inferiore al limite stabilito dalla legge per la bagnabilità.
Anche l'andamento sinusoidale della concentrazione di O2 nei cicli luce buio, ottenuto con il test algale di tossicità, non ha rivelato alcuno smorzamento del segnale, che sarebbe stato indizio di una qualche tossicità.
In conclusione l'unico tipo di inquinante rivelato in queste acque sembra essere costituito dai metalli pesanti, gran parte dei quali è ormai immobilizzata nei sedimenti.
L'assenza di inquinanti organici (idrocarburi, pesticidi, PCB) fa escludere influenze da parte di attività agricole o civili o da traffico. L'attuazione della bonifica del sito inquinato di Bagnoli, dettata dalla regolamentazione legislativa, potrà essere messa in atto su tutta l'area perimetrata del golfo con esclusione delle acque del bacino, in quanto, dalle analisi svolte in questo lavoro, è stato determinato che tutti i tipi di inquinanti investigati, cioè i più comuni e pericolosi, si trovano in queste acque a concentrazioni al di sotto dei limiti di legge.