Utilizzo Della Chemiometria Nella Caratterizzazione Analitica Del Sito Marino Di Bagnoli (NA, Italy)
G. Visco, L. Campanella, L. Ribezzi
Dipartimento di Chimica Università "La Sapienza", P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy

Il golfo di Bagnoli è uno dei più bei golfi del napoletano ed era famoso già al tempo dei greci attirati dal termalismo flegreo. Nel 1853 nasce per prima una vetreria a ridosso della spiaggia. Dai primi del 1900 si cercava nel napoletano una zona per far sorgere, inseguendo la rivoluzione industriale, uno stabilimento siderurgico. Nel 1905 inizia la costruzione del primo altoforno e nel 1911 fu inaugurato il primo sito dell'acciaieria che si è espansa continuamente nonostante le due guerre ed i bombardamenti americani. Inoltre nel 1927 nasce il primo cementificio che nel 1936 inizia la produzione di Eternit (cemento-amianto). Nel 1954 iniziano produzioni diversificate come quella del solfato di rame. L'espansione industriale prosegue fino al 1993, anno in cui l'acciaieria viene chiusa e nel 1996 parte il piano di bonifica.
Questi brevi cenni storici sono necessari per inquadrare la problematica chimico-analitica del golfo. Bisogna tenere conto di essiper tracciare il piano di campionamento ragionato ed individuare le possibili indagini analitiche da svolgere.
Per l'individuazione dei punti di prelievo è stata usata la tecnica di Campionamento Non Probabilistico "a scelta ragionata" e successivamente per la colonna d'acqua il Campionamento Probabilistico di Tipo Sistematico.
Nel nostro caso sono state analizzate dieci colonne d'acqua in cui sono state misurate le concentrazioni di metalli pesanti (Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb), il pH, ed i solidi sospesi (TSS 105ºC, TSS 180ºC, VSS).
Per la misura dei metalli pesanti è stato utilizzato l'assorbimento atomico con fornetto di grafite (GF-AAS) che con l'utilizzo del metodo delle aggiunte con standard interno produce risultati affidabili e riproducibili.
La misura dei solidi sospesi è stata svolta con le note tecniche di filtrazione su filtri di acetato di cellulosa (con porosità ridotta a 0.20 um) ponendo particolare cura alla standardizzazione di tutta la metodica.
I dati così ottenuti sono riportati in forma di grafici per individuare similarità fra i punti di prelievo e in forma di matrice per individuare i limiti estremi e la distribuzione.
Queste semplici metodi statistici non permettono però di fornire risposte univoche alle varie domande che ci si pone nell'analisi di un sito potenzialmente inquinato.
L'applicazione di semplici metodi chemiometrici permette l'individuazione di similarità fra gli oggetti (le quote di prelievo date le coordinate) che chiariscono l'andamento degli inquinanti.
Nel nostro caso l'utilizzo della Principal COordinates analysis (PCO with the main advantage of using many different kinds of similarity or distance measures), della PCA per l'individuazione delle variabili più significative (fra i metalli, pH, TSS, VSS) e di dendrogrammi di Cluster Analysis permettono di individuare piani trasversali di similarità che confermano le ipotesi analitiche.
I risultati mostrano che le forti correnti del golfo, e del mar Tirreno, dirette verso sud, hanno ormai diluito e trasportato altrove gli inquinanti in soluzione. Lo studio evidenzia invece come le acque di fondo, e probabilmente i sedimenti, siano le matrici da indagare con studi ulteriori in quanto è ipotizzabile che gran quantità di inquinanti sia stratificata nel fondale marino.
Da questa prima ricerca emerge il suggerimento di non tentare mai opere di dragaggio o ripascimento delle spiagge con sabbia di fondale, magari vietando anche occasionali perturbazioni meccaniche locali del sedimento come la pesca a strascico. Tali operazioni rischiano di mobilizzare inquinanti ormai stabilizzati.

bibliografia
1)  Ermanno Rea, La dismissione, Rizzoli, Milano 2002,